# Støy-/vibrasjonsinformasjon

|  | GSS 12V-32 | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
--- | --- | --- | --- | ---
Støyemisjon målt i henhold til EN 62841-2-4. Vanlig A-støynivå for elektroverktøyet
Lydtrykknivå Lydeffektnivå Usikkerhet K Bruk hørselvern! | dB(A) dB(A) dB | 60 68 3 | 59 67 3 | 56 64 3
Vibrasjonsverdier ah (kontinuerlige vibrasjoner), pF (gjentatte støtvibrasjoner) og usikkerhet K bestemt i henhold til EN 62841-2-4: For å gjenspeile normale arbeidsforhold for elektroverktøyet, avvek driftsforholdene fra standardmetoden på følgende måte:
ah (målt med kontakttrykk 10 N) ah (målt med kontakttrykk 15 N) K Målt med kornstørrelse pF (målt med kontakttrykk 10 N) K pF (målt med kontakttrykk 15 N) K | m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 m/s2 | 3,0 4,4 1,5 2500 44 3,0 47 2,0 | 2,4 3,6 1,5 2500 45 9,0 50 12,0 | 1,7 1,8 1,5 3000 44 22,0 39 3,0

Vibrasjonsnivået og støyemisjonen som er angitt i disse anvisningene er målt i samsvar med en standardisert målemetode og kan brukes til sammenligning av elektroverktøy. Verdiene egner seg også til en foreløpig estimering av vibrasjonsnivået og støyutslippet.

Angitt vibrasjonsnivå og støyutslipp representerer de hovedsakelige bruksområdene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet brukes til andre formål, med andre innsatsverktøy eller utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivået og støyutslippet avvike fra det som er angitt. Dette kan føre til en betydelig økning av vibrasjonsnivået og støyutslippet for hele arbeidstidsrommet.

For en nøyaktig vurdering av vibrasjonsnivået og støyutslippet skal det også tas hensyn til de tidene verktøyet er slått av, eller går, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan redusere vibrasjonsnivået og støyutslippet for hele arbeidstidsrommet betraktelig.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, organisere arbeidsforløpene.