# 工作提示

- 对电动工具执行任何操作（比如保养、更换刀具等）前需将充电电池从电动工具中取出。意外操作起停开关可能会造成伤害。

- 等待电动工具完全静止后才能够放下机器。

- 本电动工具不适合固定式应用。 例如不允许夹在虎钳上或固定在工作台上。

选择想用于加工工件的转速。

##

把整个研磨面平贴在待研磨的表面上，然后开动电动工具并均匀地在工件上移动机器。

注意磨料的提示（干或湿磨）。

只有完好的砂纸才能够提高研磨功率，並且保护电动工具。

操作机器时要均匀施压，如此才能够提高砂纸的使用寿命。

在机器上过度施压，不仅无法提高研磨功率，反而会加重电动工具的磨损和磨板的过早失灵。

##

安装粒度粗的砂纸。

只能轻按电动工具，这样它才能够以较高的振荡次数运转，并达到较高的材料磨除效果。

##

安装粒度细的砂纸。

稍微改变接触压力或更改振荡次数等级，可以在保持偏心运动的同时减少磨盘振荡次数。

采用绕圈或纵向、横向交替的方式以中等力度在工件上移动电动工具。勿让电动工具歪斜了，以避免磨穿待加工的工件，例如油漆。

工作完备后随手关闭电动工具。