# Sūkių skaičiaus nustatymas/ilgalaikis sūkių skaičiaus nustatymas

## Sūkių skaičiaus nustatymas

Dviem mygtukais (3) reikiamą sūkių skaičių galite nustatyti net ir įrankiui veikiant, žr. toliau pateiktą lentelę. Reikiamas sūkių skaičius priklauso nuo ruošinio medžiagos ir darbo sąlygų; jį nustatyti galima praktiniais bandymais.

## Ilgalaikis sūkių skaičiaus nustatymas

Dviem mygtukais (3) galite nustatyti standartinį greitį. Norėdami iškviesti nustatymų meniu, ne mažiau kaip 5 sekundes laikykite paspaustą ⊖ mygtuką. Toliau laikykite paspaustą ⊖ mygtuką ir tuo pačiu metu taip pat 5 sekundes spauskite ⊕-mygtuką. Prieš tai išsaugotas nustatymas rodomas baltai mirksinčių šviesadiodžių indikatorių skaičiumi. Dabar galite nustatyti standartinį greitį, kaip pavaizduota toliau pateiktoje lentelėje. Norėdami išsaugoti nustatymą, ne mažiau kaip 5 sekundes kartu spauskite ⊕ mygtuką ir ⊖ mygtuką, kol nustos mirksėti šviesadiodžiai indikatoriai.

Šviesos diodai | [min–1]
--- | ---
Šviečia 1 x baltai | 3000
Šviečia 2 x baltai | 4250
Šviečia 3 x baltai | 5500
Šviečia 4 x baltai | 6750
Šviečia 5 x baltai | 8000

Norėdami deaktyvinti pasirinktą standartinį greitį, nustatymų meniu pasirinkite vidurinį šviesadiodį indikatorių ir išsaugokite nustatymą, kaip aprašyta.