# Zamanlayıcı ayarı için tuş

İki tuş (3) ile standart bir zımparalama süresi ayarlayabilirsiniz, bu sürenin sonunda Elektrikli el aleti otomatik olarak kapanır. Ayarlar menüsüne erişmek için ⊕ tuşunu en az 5 saniye basılı tutun. ⊕ tuşunu basılı tutmaya devam edin ve aynı anda ⊖ tuşuna en az 5 saniye basın. Önceden kaydedilen ayar, eflatun renkte yanıp sönen LED'lerin sayısı ile gösterilir. Şimdi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi standart bir taşlama süresi ayarlayabilirsiniz. Ayarı kaydetmek için, LED'lerin yanıp sönmesi durana kadar ⊕ ve ⊖ tuşlarına aynı anda en az 5 saniye basın.

LED'ler | Saniye
--- | ---
Yanıp sönen ışık 1 x macenta | 2
Yanıp sönen ışık 2 x macenta | 3
Yanıp sönen ışık 3 x macenta | 4
Yanıp sönen ışık 4 x macenta | 5
Yanıp sönen ışık 5 x macenta | 6

Seçilen bir standart öğütme süresini devre dışı bırakmak için ayarlar menüsünde orta LED'i seçin ve ayarı açıklandığı gibi kaydedin.