# GEX 12V-77: Výměna brusného talíře (viz obrázky E–F)

- Před každou prací na elektrickém nářadí (např. údržba, výměna nástroje atd.) z něj vyjměte akumulátor. Při neúmyslném stisknutí vypínače hrozí nebezpečí poranění.

Upozornění: Poškozený brusný talíř (2) ihned vyměňte.

Stáhněte brusný papír.

Demontáž: Pevně přidržte plochu pro nasazení klíče (11) na elektrickém nářadí stranovým klíčem (10) a pro sejmutí otočte brusný talíř (2) proti směru hodinových ručiček (viz obrázek E).

Vyčistěte všechny montované díly.

Montáž: Pevně přidržte plochu pro nasazení klíče (11) na elektrickém nářadí stranovým klíčem (10). Utáhněte nový brusný talíř (2) po směru hodinových ručiček (viz obrázek F).

Upozornění: Při nasazování brusného talíře dbejte na to, aby ozubení unášeče zapadlo do výřezů v brusném talíři.