# การปรับตั้งความเร็วรอบ/ความเร็วรอบแบบถาวร

## การปรับตั้งความเร็วรอบ

คุณสามารถใช้ปุ่ม (3) สองปุ่มนี้เพื่อปรับตั้งความเร็วที่จำเป็นได้ในขณะที่ใช้งานเครื่อง โปรดดูที่ตารางต่อไปนี้ อัตราความเร็วรอบที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับประเภทวัสดุและเงื่อนไขในการทำงาน และสามารถกำหนดได้จากการทดลองฝึกปฏิบัติ

## การปรับตั้งความเร็วรอบแบบถาวร

คุณสามารถใช้ปุ่ม (3) สองปุ่มนี้เพื่อปรับตั้งความเร็วมาตรฐานได้ เมื่อต้องการเรียกดูเมนูการตั้งค่า ให้กดปุ่ม ⊖ ค้างไว้อย่างน้อย 5 วินาที กดปุ่ม ⊖ ค้างไว้ต่อไป และในขณะเดียวกันให้กดปุ่ม ⊕ ไว้ด้วยอย่างน้อย 5 วินาที การตั้งค่าที่บันทึกไว้ก่อนหน้านั้นจะสังเกตได้จากจำนวนไฟ LED ที่กะพริบเป็นสีขาว ในตอนนี้คุณสามารถปรับตั้งความเร็วมาตรฐานดังที่แสดงไว้ในตารางด้านล่าง หากต้องการบันทึกการตั้งค่า ให้กดปุ่ม ⊕ และ ⊖ ค้างไว้พร้อมกันอย่างน้อย 5 วินาทีจนกระทั่งไฟ LED หยุดกะพริบ

ไฟ LED | [นาที-1]
--- | ---
ไฟ 1 x สีขาว | 3000
ไฟ 2 x สีขาว | 4250
ไฟ 3 x สีขาว | 5500
ไฟ 4 x สีขาว | 6750
ไฟ 5 x สีขาว | 8000

หากต้องการปิดใช้งานความเร็วมาตรฐานที่เลือก ให้เลือกไฟ LED ตรงกลางในเมนูการตั้งค่า และบันทึกการตั้งค่าตามคำอธิบาย