# Ukazatel stavu nabití akumulátoru

5 LED na LED indikaci zobrazuje stav nabití akumulátoru. LED indikace svítí 5 s po zapnutí.

LED | Kapacita
--- | ---
Trvale svítí 5 zelených | 80–100 %
Trvale svítí 4 zelené | 60–80 %
Trvale svítí 3 zelené | 40–60 %
Trvale svítí 2 zelené | 20–40 %
Trvale svítí 1 žlutá | 1–20 %
Trvale svítí 1 červená | 0–1 %

## Ochrana proti přetížení závislá na teplotě

Pokud se nářadí používá v souladu s určeným účelem, nemůže dojít k jeho přetížení. Při příliš velkém zatížení nebo mimo přípustný teplotní rozsah akumulátoru se sníží otáčky nebo se elektronářadí vypne. V případě snížení otáček se elektronářadí rozběhne znovu na plné otáčky až po dosažení přípustné teploty akumulátoru nebo po omezení zatížení. V případě automatického vypnutí elektronářadí vypněte, nechte akumulátor vychladnout a elektronářadí znovu zapněte.