# Nastavitev časovnika

Z tipkama (3) lahko nastavite standardno trajanje brušenja, po katerem se električno orodje samodejno izklopi. Za dostop do menija z nastavitvami pritisnite in vsaj 5 sekund držite tipko ⊕. Še naprej držite tipko ⊕ in hkrati pritisnite in vsaj 5 sekund držite tipko ⊖. Shranjena nastavitev je označena s številom utripajočih škrlatnih LED-diod. Zdaj lahko nastavite standardno trajanje brušenja, kot je prikazano v naslednji preglednici. Za shranjevanje nastavitve hkrati pritisnite in vsaj 5 sekund držite tipki ⊕ in ⊖, dokler LED-diode ne prenehajo utripati.

LED-diode | Sekunde
--- | ---
1 utripa škrlatno | 2
2 utripata škrlatno | 3
3 utripajo škrlatno | 4
4 utripajo škrlatno | 5
5 utripa škrlatno | 6

Za deaktivacijo izbrane standardnega trajanja brušenja v meniju z nastavitvami izberite srednjo LED-diodo in shranite nastavitev, kot je opisano.