# Înlocuirea foii abrazive (consultă imaginile A- B)

Pentru scoaterea foii abrazive (9), ridic-o în lateral şi trage-o (2).

Înainte de montarea unei foi abrazive noi, îndepărtează impurităţile şi praful de pe discul de şlefuire (2), de exemplu, cu o pensulă.

Suprafaţa discului de şlefuire (2) constă dintr-un ţesătură tip arici, care permite fixarea rapidă şi facilă a foilor abrazive cu sistem de prindere tip arici.

Pentru a folosi hârtie abrazivă autoadezivă, poate fi utilizat şi un disc de şlefuire cu suprafaţă netedă.

Apasă ferm foaia abrazivă (9) pe partea inferioară a discului de şlefuire (2).