# Prikaz statusa napunjenosti akumulatora

Pet LED indikatora na LED prikazu prikazuju status napunjenosti akumulatora. LED prikaz svetli samo 5 s posle uključivanja.

LED | Kapacitet
--- | ---
Trajno svetlo 5 × zeleno | 80–100%
Trajno svetlo 4 × zeleno | 60–80%
Trajno svetlo 3 × zeleno | 40–60%
Trajno svetlo 2 × zeleno | 20–40%
Trajno svetlo 1 × žuto | 1–20 %
Trajno svetlo 1 × crveno | 0–1 %

## Zaštita od preopterećenja zavisna od temperature

Prilikom upotrebe u skladu sa odredbama električni alat ne može da se preoptereti. U slučaju prejakog opterećenja ili napuštanja dozvoljenog opsega temperature akumulacione baterije redukuje se broj obrtaja ili se električni alat isključuje. U slučaju redukovanog broja obrtaja električni alat radi tek posle postizanja dozvoljene temperature akumulacione baterije ili u slučaju smanjenog opterećenja ponovo sa punim brojem obrtaja. U slučaju automatskog isključivanja isključite električni alat, ostavite da se akumulator ohladi, pa ponovo uključite električni alat.