# Driftstart

## In- och urkoppling

För idrifttagning av elverktyget trycker du på knappen på/av (1).

GEX 12V-77: För att låsa på-/av-strömbrytaren (1) tryck på låsknappen (8).

För att stänga av elverktyget släpper du på-/av-strömbrytaren (1), eller om den är låst (genom GEX 12V-77), trycker du kort på på-/av-strömbrytaren (1) och släpper den sedan.

## LED-indikeringar

Tabellen nedan innehåller information om möjliga LED-indikeringar (4).

Färg | Tillstånd | Betydelse/orsak | Lösning
--- | --- | --- | ---
Vit | Fast ljus (1 x ... 5 x) | Hastighetsval | se Varvtalsinställning/kontinuerlig varvtalsinställning
Grön | Fast ljus (2 x ... 5 x) | Batteriet är laddat | se Indikering batteristatus
Gul | Fast ljus (1 x) | Batteriet är nästan tomt se Indikering batteristatus | Batteriet måste snart bytas eller laddas
Blinkande ljus (5 x) | Kritisk temperatur har uppnåtts (motor, elektronik, batteri) | Låt elverktyget gå på tomgång och svalna
Röd | Fast ljus (1 x) | Batteri tomt se Indikering batteristatus | Byt ut eller ladda batteriet
Blinkande ljus (5 x) | Elverktyget är överhettat och stängs av | Låt elverktyget svalna och slå på det igen
Elverktyget är blockerat och stängs av | Åtgärda blockeringen och slå på elverktyget igen
Spindellåsningen är aktiverad och elverktyget stängs av | Avaktivera spindellåsningen och slå på elverktyget igen