# Puštanje u rad

## Uključivanje-isključivanje

Za puštanje u rad električnog alata pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).

GEX 12V-77: Za fiksiranje pritisnutog prekidača za uključivanje-isključivanje (1) pritisnite blokadu (8).

Da biste električni alat isključili, pustite prekidač za uključivanje-isključivanje (1) odnosno, kada je fiksiran (pri GEX 12V-77), kratko pritisnite prekidač uključivanje-isključivanje (1) i onda ga otpustite.

## LED prikazi

Sledeća tabela objašnjava moguće LED prikaze (4).

Boja | Stanje | Značenje/uzrok | Rešenje
--- | --- | --- | ---
bela | Trajno svetlo (1 x ... 5 x) | Izbor broja obrtaja | videti Podešavanje broja obrtaja/trajno podešavanje broja obrtaja
zelena | Trajno svetlo (2 x ... 5 x) | Akumulator napunjen | videti Prikaz statusa napunjenosti akumulatora
žuta | Trajno svetlo (1 x) | Akumulator skoro prazan videti Prikaz statusa napunjenosti akumulatora | Uskoro zamenite odnosno napunite akumulator
Trepćuće svetlo (5 x) | Dostignuta je kritična temperatura (motor, elektronika, akumulator) | Ostavite da električni alat radi u praznom hodu i da se ohladi
crvena | Trajno svetlo (1 x) | Akumulator je prazan videti Prikaz statusa napunjenosti akumulatora | Zamenite odnosno napunite akumulator
Trepćuće svetlo (5 x) | Električni alat je pregrejan i isključuje se | Sačekajte da se električni alat ohladi i ponovo ga uključite
Električni alat je blokiran i isključuje se | Otklonite blokadu i ponovo uključite električni alat
Blokada vretena je aktivirana i električni alat se isključuje | Deaktivirajte blokadu vretena i ponovo uključite električni alat