# Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Με τα δύο πλήκτρα (3) μπορείτε να ρυθμίσετε έναν στάνταρ χρόνο λείανσης, μετά από τον οποίον το ηλεκτρικό εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα. Για να καλέσετε το μενού ρύθμισης, κρατήστε το πλήκτρο ⊕ το λιγότερο για 5 δευτερόλεπτα πατημένο. Εξακολουθήστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ⊕ και πατήστε ταυτόχρονα το λιγότερο για 5 δευτερόλεπτα το πλήκτρο ⊖. Η προηγουμένως αποθηκευμένη ρύθμιση εμφανίζεται μέσω του αριθμού των LED που αναβοσβήνουν σε ματζέντα. Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε έναν στάνταρ χρόνο λείανσης, όπως εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο ⊕ και το πλήκτρο ⊖ ταυτόχρονα το λιγότερο για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να σταματήσει το αναβόσβημα των LED.

LED | Δευτερόλεπτα
--- | ---
Αναβοσβήνον φως 1 x ματζέντα | 2
Αναβοσβήνον φως 2 x ματζέντα | 3
Αναβοσβήνον φως 3 x ματζέντα | 4
Αναβοσβήνον φως 4 x ματζέντα | 5
Αναβοσβήνον φως 5 x ματζέντα | 6

Για να απενεργοποιήσετε έναν επιλεγμένο στάνταρ χρόνο λείανσης, επιλέξτε το μεσαίο LED στο μενού ρύθμισης και αποθηκεύστε τη ρύθμιση όπως περιγράφεται.