# GEX 12V-77: การเปลี่ยนจานรองขัด (ดูภาพประกอบ E-F)

- โปรดถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนการทำงานทุกประเภทที่เครื่องมือไฟฟ้า (เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ เป็นต้น) เนื่องจากการสั่งงานสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

หมายเหตุ: ต้องเปลี่ยนจานรองขัด (2) ที่ชำรุดโดยทันที

ดึง‌กระดาษ‌ทราย‌ออก

การถอด: จับพื้นผิวขันประแจ (11) บริเวณเครื่องมือไฟฟ้าไว้ให้แน่นโดยใช้ประแจปากตาย (10) และหมุนจานรองขัด (2) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก (ดูภาพประกอบ E)

ทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดที่จะนำมาติดตั้ง

การประกอบ: จับพื้นผิวขันประแจ (11) บริเวณเครื่องมือไฟฟ้าไว้ให้แน่นโดยใช้ประแจปากตาย (10) หมุนจานรองขัดใหม่ (2) ตามเข็มนาฬิกาให้แน่น (ดูภาพประกอบ F)

หมายเหตุ: เมื่อประกอบจานรองขัดเข้า ดูให้มั่นใจว่าฟันเกี่ยวของตัวขับเคลื่อนได้ขบเข้าในช่องเปิดของจานรองขัด