# Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije

5 LED dioda LED indikatora prikazuju stanje napunjenosti aku-baterije. LED indikator svijetli 5 s nakon uključivanja.

LED | Kapacitet
--- | ---
Stalno svijetli 5 × zelena | 80–100 %
Stalno svijetli 4 × zelena | 60–80 %
Stalno svijetli 3 × zelena | 40–60 %
Stalno svijetli 2 × zelena | 20–40 %
Stalno svijetli 1 × žuta | 1–20 %
Stalno svijetli 1 × crvena | 0–1 %

## Zaštita od preopterećenja ovisna o temperaturi

Kod namjenske uporabe se električni alat ne može preopteretiti. Kod prevelikog opterećenja ili napuštanja područja dopuštene temperature aku-baterije broj okretaja će se smanjiti ili će se električni alat isključiti. Kod smanjenog broja okretaja električni alat će ponovno raditi s punim brojem okretaja tek nakon postizanja dopuštene temperature aku-baterije ili kod smanjenog opterećenja. Kod automatskog isključivanja isključite električni alat, ostavite aku-bateriju da se ohladi i ponovno uključite električni alat.