# Instelling van de timer

Met de twee knoppen (3) kunt u een standaard slijptijd instellen waarna het elektrische gereedschap automatisch uitschakelt. Om het instellingsmenu te openen houdt u de ⊕-knop ten minste 5 seconden lang ingedrukt. Blijf de ⊕-knop ingedrukt houden en druk tegelijkertijd ten minste 5 seconden lang op de ⊖-knop. De tevoren opgeslagen instelling wordt aangegeven door het aantal knipperende leds in rood. U kunt nu een standaard slijptijd instellen zoals te zien in de volgende tabel. Om de instelling op te slaan drukt u ten minste 5 seconden lang tegelijkertijd op de ⊕-knop en de ⊖-knop tot het de leds stoppen met knipperen.

Leds | Seconden
--- | ---
Knipperlicht 1 x rood | 2
Knipperlicht 2 x rood | 3
Knipperlicht 3 x rood | 4
Knipperlicht 4 x rood | 5
Knipperlicht 5 x rood | 6

Om een gekozen standaard slijptijd te deactiveren kiest u de middelste led in het instellingsmenu en slaat u de instelling zoals beschreven op.