# Ajuste do temporizador

Com as duas teclas (3) pode definir um tempo de lixamento padrão, após o qual a ferramenta elétrica se desliga automaticamente. Para acessar o menu de definições, mantenha a tecla ⊕ pressionada durante pelo menos 5 segundos. Continue a manter a tecla ⊕ pressionada e pressione em simultâneo a tecla ⊖ durante pelo menos 5 segundos. A configuração salva anteriormente é indicada pelo número de LEDs magenta piscando.Pode definir um tempo de lixamento padrão, como indicado na tabela seguinte. Para salvar a definição, pressione a tecla ⊕ e a tecla ⊖ simultaneamente durante pelo menos 5 segundos, até que os LEDs deixem de piscar.

LEDs | Segundos
--- | ---
Luz intermitente 1 x magenta | 2
Luz intermitente 2 x magenta | 3
Luz intermitente 3 x magenta | 4
Luz intermitente 4 x magenta | 5
Luz intermitente 5 x magenta | 6

Para desativar um tempo de lixamento padrão selecionado, selecione o LED do meio no menu de definições e salve a definição como descrito.