# Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) | Aan/uit-schakelaar
(2) | Schuurplateau
(3) | Knoppen voor toerentalinstelling/permanente toerentalinstelling en instelling van de timer
(4) | Ledaanduiding
(5) | AccuA)
(6) | Accu-ontgrendelingsknopA)
(7) | Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
(8) | Vergrendeling van de aan/uit-schakelaar (GEX 12V-77)
(9) | Schuurblad
(10) | Steeksleutel
(11) | Sleutelvlak

A)

  Dit toebehoren wordt niet standaard meegeleverd.