# Setarea timerului

Cu ajutorul celor două taste (3) poţi seta un timp standard de şlefuire după expirarea căruia scula electrică se va deconecta automat. Pentru a accesa meniul de setări, menţine apăsată tasta ⊕ timp de cel puţin 5 secunde. Menţine apăsată în continuare tasta ⊕ şi, simultan, apasă tasta ⊖ şi menţine-le apăsate timp de cel puţin 5 secunde. Setarea salvată anterior este indicată de numărul de LED-uri care se aprind intermitent în magenta. Acum poţi seta un timp standard de şlefuire, conform tabelului următor. Pentru a salva setarea, apasă simultan tastele ⊕ şi ⊖ timp de cel puţin 5 secunde, până când LED-urile nu se mai aprind intermitent.

LED-uri | Secunde
--- | ---
Aprindere intermitentă o dată în magenta | 2
Aprindere intermitentă de 2 ori în magenta | 3
Aprindere intermitentă de 3 ori în magenta | 4
Aprindere intermitentă de 4 ori în magenta | 5
Aprindere intermitentă de 5 ori în magenta | 6

Pentru a dezactiva un timp standard de şlefuire selectat, selectează LED-ul central din meniul de setări şi salvează setarea conform descrierii.