# Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului

Cele 5 LED-uri ale indicatorului cu LED-uri indică nivelul de încărcare a acumulatorului. După conectare, indicatorul cu LED-uri se aprinde timp de 5 secunde.

LED | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 5 ori în verde | 80–100%
Aprindere continuă de 4 ori în verde | 60–80%
Aprindere continuă de 3 ori în verde | 40–60%
Aprindere continuă de 2 ori în verde | 20–40%
Aprindere continuă o dată în galben | 1–20%
Aprindere continuă o dată în roşu | 0–1%

## Protecţie la suprasarcină în funcţie de temperatură

Dacă este folosită conform destinaţiei, scula electrică nu poate fi suprasolicitată. În caz de solicitare prea puternică sau dacă se părăseşte domeniul temperaturilor admise pentru acumulator, turaţia se va reduce sau scula electrică se va opri. În cazul reducerii turaţiei, scula electrică va funcţiona din nou la turaţie maximă numai după atingerea temperaturii admise a acumulatorului sau după scăderea sarcinii căreia îi este supusă. În caz de oprire automată, deconectaţi scula electrică, lăsaţi acumulatorul să se răcească şi porniţi apoi din nou scula electrică.