# Tehnički podaci

Vibraciona brusilica |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Ekscentrična brusilica |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Broj artikla |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Nominalni napon | V | 12 | 12 | 12
Izbor broja obrtaja |  | ● | ● | ●
Tajmer |  | ● | ● | ●
Broj obrtaja u praznom hodu n0A) | min–1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Broj vibracija u praznom hoduA) | min–1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Prečnik rezonantnog kola | mm | 3 | 5 | 2,5
Prečnik brusnog tanjira | mm | 32 | 32 | 77
TežinaB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i skladištenja | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
preporučeni akumulatori |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Preporučeni punjači |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 12V 3.0Ah

B)

  Bez akumulatora (Težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com)

C)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.