# Colocando em funcionamento

## Ligar e desligar

Para a colocação em funcionamento da ferramenta elétrica, pressione o interruptor de ligar/desligar (1).

GEX 12V-77: para bloquear o interruptor de ligar/desligar (1)pressionado, aperte o bloqueio (8).

Para desligar a ferramenta elétrica, solte o interruptor de ligar/desligar (1) ou quando este está fixo (na GEX 12V-77), pressione brevemente o interruptor de ligar/desligar (1) e depois solte-o.

## Indicações LED

A tabela seguinte explica os indicadores LED possíveis (4).

Cor | Estado | Significado/causa | Solução
--- | --- | --- | ---
Branco | Luz permanente (1 x ... 5 x) | Pré-seleção da velocidade de rotação | ver Regulação das rotações/regulação permanente das rotações
Verde | Luz permanente (2 x ... 5 x) | Bateria carregada | ver Indicador do nível de carga da bateria
Amarelo | Luz permanente (1 x) | Bateria quase vazia ver Indicador do nível de carga da bateria | Substituir ou carregar a bateria em breve
Luz intermitente (5 x) | Temperatura crítica atingida (motor, eletrônica, bateria) | Deixar a ferramenta elétrica funcionar em vazio e esfriar
Vermelho | Luz permanente (1 x) | Bateria vazia ver Indicador do nível de carga da bateria | Substituir ou carregar a bateria
Luz intermitente (5 x) | A ferramenta elétrica está superaquecida e se desliga | Deixar a ferramenta elétrica arrefecer e ligar novamente
A ferramenta elétrica está bloqueada e se desliga | Eliminar o bloqueio e ligar novamente a ferramenta elétrica
O bloqueio do veio está ativado e a ferramenta elétrica se desliga | Desativar o bloqueio do veio e ligar novamente a ferramenta elétrica