# Të dhënat teknike

Smerilues me lëkundje |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Smerilues orbital |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Numri i artikullit |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Tension nominal | V | 12 | 12 | 12
Parazgjedhja e shpejtësisë së rrotullimit |  | ● | ● | ●
Kohëmatësi |  | ● | ● | ●
Shpejtësi boshe n0A) | min-1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Numri i dridhjeve bosheA) | min-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Diametri i rrethit të lëkundjes | mm | 3 | 5 | 2,5
Diametri i pllakës së smerilimit | mm | 32 | 32 | 77
PeshaB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë karikimit | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura e lejuar e ambientit gjatë funksionimit C) dhe ruajtjes | °C | -15 ... +50 | -15 ... +50 | -15 ... +50
Bateritë e rekomanduara |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Karikuesit e rekomanduar |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Matur në 20–25 °C me bateri GBA 12V 3.0Ah

B)

  Pa bateri (peshën e baterisë mund ta gjeni në www.bosch-professional.com)

C)

  Performancë e kufizuar në temperatura < 0 °C

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.