# Початок роботи

## Вмикання/вимикання

Щоб увімкнути електроінструмент, натисніть вимикач (1).

GEX 12V-77: Щоб зафіксувати натиснутий вимикач (1), натисніть на фіксатор (8).

Щоб вимкнути електроінструмент, відпустіть вимикач (1) (для GEX 12V-77) або, якщо він зафіксований, натисніть коротко на вимикач (1) і потім відпустіть його.

## Світлодіодні індикатори

У наступній таблиці вказані можливі світлодіодні індикатори (4).

Колір | Стан | Значення/причина | Рішення
--- | --- | --- | ---
Білий | Постійне свічення (1 x ... 5 x) | Встановлення кількості обертів | див. Налаштування швидкості/постійне налаштування швидкості
Зелений | Постійне свічення (2 x ... 5 x) | Акумулятор заряджений | див. Індикатор зарядженості акумуляторної батареї
Жовтий | Постійне свічення (1 x) | Акумулятор майже розряджений див. Індикатор зарядженості акумуляторної батареї | Незабаром замініть або зарядіть акумулятор
Блимання (5 x) | Досягнута критична температура (двигун, електроніка, акумулятор) | Дайте електроінструментові попрацювати на холостому ходу й охолонути
Червоний | Постійне свічення (1 x) | Акумуляторна батарея розряджена див. Індикатор зарядженості акумуляторної батареї | Замініть або зарядіть акумулятор
Блимання (5 x) | Електроінструмент перегрівся і вимикається | Дайте електроінструментові охолонути та знову його увімкніть
Електроінструмент заблокован та вимикається | Усуньте заклинення та знову увімкніть електроінструмент
Фіксатор шпинделя активован та електроінструмент вимикається | Деактивуйте фіксатор шпинделя та знову увімкніть електроінструмент