# GSS 12V-32, GEX 12V-32: การเปลี่ยนจานรองขัด (ดูภาพประกอบ C-D)

- โปรดถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนการทำงานทุกประเภทที่เครื่องมือไฟฟ้า (เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ เป็นต้น) เนื่องจากการสั่งงานสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

หมายเหตุ: ต้องเปลี่ยนจานรองขัด (2) ที่ชำรุดโดยทันที

ดึง‌กระดาษ‌ทราย‌ออก

การถอด: หมุนจานรองขัด (2) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดจานรองขัดออก (ดูภาพประกอบ C)

ทำความสะอาดชิ้นส่วนทั้งหมดที่จะนำมาติดตั้ง

การติดตั้ง: หมุนจานรองขัดใหม่ (2) ตามเข็มนาฬิกาให้แน่น (ดูภาพประกอบ D)

หมายเหตุ: เมื่อประกอบจานรองขัดเข้า ดูให้มั่นใจว่าฟันเกี่ยวของตัวขับเคลื่อนได้ขบเข้าในช่องเปิดของจานรองขัด