# Смяна на шкурката (вж. фиг. A– B)

За демонтиране на шкурката (9) я захванете в единия край и я издърпайте от шлифоващия диск (2).

Преди да поставите нов лист шкурка почистете шлифоващия диск (2), от прах и замърсявания, напр. с четка.

Повърхността на шлифоващия диск (2) е от велкро, за да можете бързо и лесно да захващате шкурка със залепващо покритие.

Може да се постави и шлифоващ диск с гладка повърхност, за да се използват лепящи се шкурки.

Притиснете листа шкурка (9) здраво към долната страна на шлифоващия диск (2).