# Réglage de la minuterie

Les deux touches (3) vous permettent de régler une durée de polissage standard, après laquelle l'outil électroportatif s'éteint automatiquement. Pour accéder au menu de configuration, maintenez la touche ⊕ enfoncée pendant au moins 5 secondes. Continuez à maintenir la touche ⊕ enfoncée et appuyez simultanément sur la touche ⊖ également pendant au moins 5 secondes. Le réglage précédemment enregistré est indiqué par le nombre de LED clignotantes en magenta. Désormais, vous pouvez régler une durée de polissage standard comme indiquée sur le tableau ci-dessous. Pour enregistrer le réglage, appuyez simultanément sur les touches ⊕ et ⊖ pendant au moins 5 secondes, jusqu'à ce que les LED cessent de clignoter.

LED | Secondes
--- | ---
1 x allumage clignotant magenta | 2
2 x allumages clignotants magenta | 3
3 x allumages clignotants magenta | 4
4 x allumages clignotants magenta | 5
5 x allumages clignotants magenta | 6

Pour désactiver une durée de polissage standard sélectionnée, sélectionnez la LED centrale dans le menu de configuration et enregistrez le réglage comme décrit.