# Taimera iestatīšana

Ar abiem taustiņiem (3) var iestatīt standarta slīpēšanas laiku, pēc kura elektroinstruments automātiski izslēdzas. Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, turiet nospiestu ⊕ taustiņu vismaz 5 sekundes. Turpiniet turēt nospiestu ⊕ taustiņu un vienlaicīgi vismaz 5 sekundes turiet nospiestu ⊖ taustiņu. Iepriekš saglabātais iestatījums tiek uzrādīts ar attiecīgu mirgojošu LED indikatoru skaitu fuksīna krāsā. Tagad var iestatīt standarta slīpēšanas laiku, kā attēlots tālāk esošajā tabulā. Lai saglabātu iestatījumu, nospiediet ⊕ taustiņu un ⊖ taustiņu vismaz 5 sekundes, līdz LED indikatori pārstāj mirgot.

LED | Sekundes
--- | ---
Mirgo 1 gab. fuksīna krāsā | 2
Mirgo 2 gab. fuksīna krāsā | 3
Mirgo 3 gab. fuksīna krāsā | 4
Mirgo 4 gab. fuksīna krāsā | 5
Mirgo 5 gab. fuksīna krāsā | 6

Lai deaktivizētu atlasītu standarta slīpēšanas laiku, atlasiet vidējo LED iestatījumu izvēlnē un saglabājiet iestatījumu, kā tas ir aprakstīts.