# Технічні характеристики

Вібраційна шліфмашина |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Ексцентрикова шліфмашина |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Товарний номер |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Номінальна напруга | В | 12 | 12 | 12
Встановлення кількості обертів |  | ● | ● | ●
Таймер |  | ● | ● | ●
Частота обертання холостого ходу n0A) | об/хв | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Частота вібрації на холостому ходуA) | кол./хв | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Діаметр кола вібрації | мм | 3 | 5 | 2,5
Діаметр тарілчастого шліфувального круга | мм | 32 | 32 | 77
ВагаB) | кг | 0,43 | 0,43 | 0,52
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації C) і при зберіганні | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 12V 3.0Ah

B)

  Без акумуляторної батареї (вагу АКБ можна знайти за адресою www.bosch-professional.com)

C)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.