# Taimeri seadmine

Kahe nupuga (3) saate seadistada standard-lihvimisaja, mille järel elektriline tööriist automaatselt välja lülitub. Hoidke seadistusmenüü avamiseks ⊕-nuppu vähemalt 5 sekundit vajutatult. Hoidke ⊕-nuppu edasi vajutatult ja vajutage samal ajal vähemalt 5 sekundi jooksul ⊖-nuppu. Eelnevalt salvestatud seadistust kuvatakse magentapunaste vilkuvate LEDide arvuga. Võite nüüd seadistada standard-lihvimisaja, nagu on näidatud järgmises tabelis. Seadistuse salvestamiseks vajutage ⊕-nuppu ja ⊖-nuppu samal ajal vähemalt 5 sekundit, kuni LEDide vilkumine lõpeb.

LED-id | Sekundid
--- | ---
Vilkuv tuli 1 × magenta | 2
Vilkuv tuli 2 × magenta | 3
Vilkuv tuli 3 × magenta | 4
Vilkuv tuli 4 × magenta | 5
Vilkuv tuli 5 × magenta | 6

Valitud standard-lihvimisaja inaktiveerimiseks valige seadistusmenüüs keskmine LED ja salvestage seadistus, nagu kirjeldatud.