# Tekniske data

Plansliper |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Eksentersliper |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Nominell spenning | V | 12 | 12 | 12
Turtallsinnstilling |  | ● | ● | ●
Timer |  | ● | ● | ●
Tomgangsturtall n0A) | o/min | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Oscillasjonshastighet tomgangA) | o/min | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Oscilleringskretsdiameter | mm | 3 | 5 | 2,5
Slipeskivediameter | mm | 32 | 32 | 77
VektB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift C) og ved lagring | °C | -15 ... +50 | -15 ... +50 | -15 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Anbefalte ladere |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 12V 3.0Ah

B)

  Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)

C)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.