# Tekniska data

Slipmaskin |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Excenterslip |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Artikelnummer |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Märkspänning | V | 12 | 12 | 12
Hastighetsval |  | ● | ● | ●
Timer |  | ● | ● | ●
Obelastat varvtal n0A) | v/min | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Obelastad oscillationsfrekvensA) | oscill./min | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Oscillationsdiameter | mm | 3 | 5 | 2,5
Sliprondellsdiameter | mm | 32 | 32 | 77
ViktB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Rekommenderade laddare |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 12V 3.0Ah

B)

  Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)

C)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.