# Tehniskie dati

Orbitālā slīpmašīna |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Ekscentra slīpmašīna |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Nominālais spriegums | V | 12 | 12 | 12
Apgriezienu skaita iepriekšēja iestatīšana |  | ● | ● | ●
Taimeris |  | ● | ● | ●
Apgriezienu skaits brīvgaitā n0A) | min–1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Svārstību biežums brīvgaitāA) | min–1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Orbitālo svārstību diametrs | mm | 3 | 5 | 2,5
Slīpēšanas pamatnes diametrs | mm | 32 | 32 | 77
SvarsB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
ieteicamā apkārtējā gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības laikā C) un glabāšanas laikā | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
ieteicamie akumulatori |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
ieteicamās uzlādes ierīces |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 12V 3.0Ah

B)

  Bez akumulatora (akumulatora svaru atradīsiet tīmekļa vietnē www.bosch-professional.com.)

C)

  ierobežota jauda pie temperatūras vērtībām < 0 °C

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.