# Date tehnice

Şlefuitor cu vibraţii |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Şlefuitor cu excentric |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Cod de identificare |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Tensiune nominală | V | 12 | 12 | 12
Preselectare a turaţiei |  | ● | ● | ●
Timer |  | ● | ● | ●
Turaţie în gol n0A) | rot/min | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Număr de vibraţii la funcţionarea în golA) | min-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Diametru cerc de vibraţii | mm | 3 | 5 | 2,5
Diametru disc de şlefuire | mm | 32 | 32 | 77
GreutateB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Încărcătoare recomandate |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 12V 3.0Ah

B)

  Fără acumulator (pentru greutatea acumulatorului, accesează www.bosch-professional.com)

C)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.