# Regolazione del numero di giri/regolazione permanente del numero di giri

## Regolazione del numero di giri

Con i due tasti (3) è possibile impostare il numero di giri necessario anche durante il funzionamento, vedi tabella seguente. La velocità necessaria dipenderà dal materiale e dalle condizioni di lavoro e si potrà determinare con una prova pratica.

## Regolazione permanente del numero di giri

Con i due tasti (3) è possibile impostare una velocità standard. Per accedere al menu delle impostazioni, tenere premuto il tasto ⊖ per almeno 5 secondi. Continuando a tenere premuto il tasto ⊖, premere contemporaneamente il tasto ⊕ per almeno 5 secondi. L’impostazione precedentemente memorizzata viene indicata dal numero di LED lampeggianti di colore bianco. Ora è possibile impostare una velocità standard come indicato nella tabella seguente. Per memorizzare l’impostazione, premere contemporaneamente il tasto ⊕ e il tasto ⊖ per almeno 5 secondi finché i LED non smettono di lampeggiare.

LED | [giri/min]
--- | ---
1 acceso in bianco | 3000
2 accesi in bianco | 4250
3 accesi in bianco | 5500
4 accesi in bianco | 6750
5 accesi in bianco | 8000

Per disattivare una velocità standard selezionata, selezionare il LED centrale nel menu delle impostazioni e memorizzare l’impostazione come descritto.