# Caractéristiques techniques

Ponceuse vibrante |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Ponceuse excentrique |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Référence |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Tension nominale | V | 12 | 12 | 12
Présélection de vitesse de rotation |  | ● | ● | ●
Minuterie |  | ● | ● | ●
Régime à vide n0A) | tr/min | 3 000–8 000 | 3 000–8 000 | 3 000–8 000
Vitesse d’oscillation à videA) | min-1 | 6 000–16 000 | 6 000–16 000 | 6 000–16 000
Diamètre d’amplitude | mm | 3 | 5 | 2,5
Diamètre du plateau de ponçage | mm | 32 | 32 | 77
PoidsB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
Accus recommandés |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Chargeurs recommandés |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 12V 3.0Ah

B)

  Sans batterie (vous trouverez le poids des batteries sous www.bosch-professional.com)

C)

  performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.