# GEX 12V-77: Înlocuirea discului de şlefuire (consultă imaginile E- F)

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreţinere, înlocuirea accesoriului, curăţare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.

Observaţie: Un disc de şlefuit deteriorat trebuie să fie înlocuit imediat (2).

Scoate foaia abrazivă.

Demontarea: Fixează suprafaţa pentru chei (11) pe scula electrică cu ajutorul cheii fixe (10) şi roteşte discul de şlefuire (2) în sens antiorar, pentru a-l scoate (consultă imaginea E).

Curăţă toate piesele care trebuie montate.

Montarea: Fixează suprafaţa pentru chei (11) pe scula electrică cu ajutorul cheii fixe (10). Roteşte ferm în sens orar noul disc de şlefuire (2) (consultă imaginea F).

Observaţie: La montarea discului de şlefuit, asiguraţi-vă că dantura sistemului de antrenare pătrunde în decupajele discului de şlefuit.