# Ajastimen asettaminen

Voit asettaa kahdella painikkeella (3) vakiohionta-ajan, jonka jälkeen sähkötyökalu sammuu automaattisesti. Avaa asetusvalikko pitämällä ⊕-painiketta pohjassa vähintään viiden sekunnin ajan. Pidä ⊕-painiketta edelleen pohjassa ja paina samanaikaisesti ⊖-painike pohjaan vähintään viiden sekunnin ajaksi. Aiemmin tallennettu asetus ilmaistaan ​​vilkkuvien magentan väristen LED-valojen lukumäärällä. Voit nyt asettaa vakiohionta-ajan alla olevan taulukon mukaisesti. Tallenna asetus pitämällä ⊕-painiketta ja ⊖-painiketta samanaikaisesti pohjassa vähintään viiden sekunnin ajan, kunnes LED-valojen vilkunta loppuu.

LED-valot | Sekuntia
--- | ---
Vilkkuva valo 1 x magenta | 2
Vilkkuva valo 2 x magenta | 3
Vilkkuva valo 3 x magenta | 4
Vilkkuva valo 4 x magenta | 5
Vilkkuva valo 5 x magenta | 6

Voit deaktivoida valitun vakiohionta-ajan valitsemalla asetusvalikosta keskimmäisen LED-valon ja tallentamalla asetuksen kuvatulla tavalla.