# Techniniai duomenys

Vibracinis šlifuoklis |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Ekscentrinis šlifuoklis |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Nominalioji įtampa | V | 12 | 12 | 12
Sūkių skaičiaus išankstinis nustatymas |  | ● | ● | ●
Laikmatis |  | ● | ● | ●
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n0A) | min-1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000
Tuščiosios eigos švytavimo judesių skaičiusA) | min-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000
Švytavimo skersmuo | mm | 3 | 5 | 2,5
Šlifavimo disko skersmuo | mm | 32 | 32 | 77
SvorisB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Rekomenduojami krovikliai |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 12V 3.0Ah

B)

  Be akumuliatoriaus (akumuliatoriaus svorį rasite www.bosch-professional.com.)

C)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.