# Üzembe helyezés

## Be- és kikapcsolás

Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhez nyomja meg a (1) be-/kikapcsolót.

GEX 12V-77: A benyomott be-/kikapcsoló (1) rögzítéséhez nyomja meg a reteszelést (8).

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához engedje el a be-/kikapcsolót (1) GEX 12V-77, illetve, ha reteszelve van, nyomja be rövid időre, majd engedje el a be-/kikapcsolót (1).

## LED-kijelzők

A következő táblázat elmagyarázza a LED-kijelzők lehetséges jelzéseit (4).

Szín | Állapot | Magyarázat/ok | Megoldás
--- | --- | --- | ---
Fehér | Folytonos fény (1 x ... 5 x) | A fordulatszám előválasztása | lásd Fordulatszám-beállítás/tartós fordulatszám-beállítás
zöld | Folytonos fény (2 x ... 5 x) | Az akkumulátor feltöltve | lásd Akkumulátor töltöttségi szint kijelző
Sárga | Folytonos fény (1 x) | Az akkumulátor majdnem üres lásd Akkumulátor töltöttségi szint kijelző | Rövid időn belül cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátort
Villogó fény (5 x) | Kritikus hőmérséklet elérése (motor, elektronika, akkumulátor) | Járassa alapjáraton és hagyja így lehűlni az elektromos kéziszerszámot
piros | Folytonos fény (1 x) | Az akkumulátor üres lásd Akkumulátor töltöttségi szint kijelző | Cserélje ki vagy töltse fel az akkumulátort
Villogó fény (5 x) | Az elektromos kéziszerszám túlmelegedett és kikapcsol | Hagyja lehűlni, majd ismét kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot
Az elektromos kéziszerszám leblokkolt és kikapcsol | Hárítsa el a blokkolódás okát, majd ismét kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot
A tengelyreteszelés aktiválva lett és az elektromos kéziszerszám kikapcsol | Kapcsolja ki a tengelyreteszelést, majd ismét kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot