# Пускане в експлоатация

## Включване и изключване

За включване на електроинструмента натиснете пусковия прекъсвач (1).

GEX 12V-77: За фиксиране на натиснатия пусков прекъсвач (1) натиснете застопоряването (8).

За да изключите електроинструмента, отпуснете пусковия прекъсвач (1), респ. ако е застопорен (при GEX 12V-77), натиснете пусковия прекъсвач (1) за кратко и го отпуснете.

## Светодиодни индикатори

Долната таблица разяснява възможните светодиодни индикатори (4).

Цвят | Състояние | Значения/причина | Решение
--- | --- | --- | ---
бяло | Непрекъснато светене (1 x ... 5 x) | Предварителен избор на скоростта на въртене | вж. Бутони за настройка на оборотите/постоянна настройка на оборотите
зелено | Непрекъснато светене (2 x ... 5 x) | Акумулаторната батерия заредена | вж. Индикатор за акумулаторната батерия
жълто | Непрекъснато светене (1 x) | Акумулаторната батерия е почти празна вж. Индикатор за акумулаторната батерия | Акумулаторната батерия трябва скоро да бъде заменена или заредена
Мигаща светлина (5 x) | Достигната е критична температура (електродвигател, електроника, акумулаторна батерия) | Оставете електроинструмента да работи на празен ход и да се охлади
червено | Непрекъснато светене (1 x) | Акумулаторната батерия е изтощена вж. Индикатор за акумулаторната батерия | Заменете, респ. заредете акумулаторната батерия
Мигаща светлина (5 x) | Електроинструментът е прегрял и се изключва | Оставете електроинструмента да се охлади и го включете повторно
Електроинструментът е блокирал и се изключва | Отстранете блокирането и отново включете електроинструмента
Застопоряването на вала е активирано и електроинструментът се изключва | Деактивирайте застопоряването на вала и отново включете електроинструмента