# Igangsetting

## Inn-/utkobling

For å starte elektroverktøyet trykker du på av/på-bryteren (1).

GEX 12V-77: For å låse på/av-bryteren (1) trykk på låsen (8).

For å slå av elektroverktøyet, slipp av/på-bryteren (1) eller hvis den er låst (ved GEX 12V-77), trykk kort på/av-bryteren (1) og slipp den deretter.

## LED-indikatorer

Tabellen nedenfor gir en forklaring til de mulige LED-indikatorene (4).

Farge | Tilstand | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | --- | ---
Hvit | Lyser kontinuerlig (1 x ... 5 x) | Turtallsinnstilling | se Innstilling av turtall / permanent innstilling av turtall
grønn | Lyser kontinuerlig (2 x ... 5 x) | Batteriet er ladet | se Indikator for batteriladenivå
gul | Lyser kontinuerlig (1 x) | Batteriet er nesten tomt se Indikator for batteriladenivå | Skift eller lad batteriet snart
Blinkende lys (5 x) | Kritisk temperatur er nådd (motor, elektronikk, batteri) | La elektroverktøyet gå på tomgang og avkjøles
Rød | Lyser kontinuerlig (1 x) | Tomt batteri se Indikator for batteriladenivå | Skift eller lad batteriet
Blinkende lys (5 x) | Elektroverktøyet er overopphetet og slås av | Avkjøl elektroverktøyet, og slå det på igjen
Elektroverktøyet er blokkert og slås av | Fjern blokkeringen, og slå på elektroverktøyet igjen
Spindellåsen er aktivert, og elektroverktøyet slås av | Deaktiver spindellåsen, og slå på elektroverktøyet igjen