# Norādījumi darbam

- Pirms jebkādu darbu veikšanas pie elektroinstrumenta (piem. apkope, instrumentu maiņa utt.) izņemiet akumulatoru no elektroinstrumenta. Ja nejauši nospiež ieslēdzēju/izslēdzēju, pastāv savainojumu risks.

- Pirms noliekat elektroinstrumentu, no‌gaidiet, līdz tas ir pilnībā apstājies.

- Elektroinstruments nav paredzēts stacionārai izmantošanai. To nedrīkst, piemēram, iestiprināt skrūvspīlēs vai nostiprināt uz darba galda.

Izvēlieties apgriezienu skaitu, ar kuru vēlaties apstrādāt apstrādājamo priekšmetu.

##

Novietojiet elektroinstrumentu ar visu slīpēšanas virsmas laukumu uz apstrādā‌jamās virsmas, ieslēdziet to un pārvietojiet pa apstrādājamo materiālu ar mērenu spiedienu.

Ievērojiet slīpēšanas līdzekļa (sausā vai mitrā slīpēšana) ražotāja norādījumus.

Vienīgi ar nevainojamas kvalitātes slīploksnēm var nodrošināt augstu slīpē‌šanas veiktspēju, vienlaikus saudzējot elektroinstru‌mentu.

Lai palielinātu slīplokšņu kalpošanas laiku, saglabājiet vienmērīgu spiedienu uz apstrādājamās virsmas.

Pārmērīgs spiediens uz apstrādājamo virsmu nevis nodrošina lielāku slīpēšanas jaudu, bet gan izraisa pastiprinātu elektroinstrumenta nodilumu priekšlaicīgu slīpēšanas pamatnes atteici.

##

Iestipriniet instrumentā rupjgraudainu slīploksni.

Lai elektroinstruments darbotos ar lielu svārstī‌bu skaitu un ar lielu materiāla no‌slī‌pē‌ša‌nas ātrumu, pielietojiet vieglu spiedienu.

##

Iestipriniet instrumentā smalkgraudainu slīploksni.

Ja nedaudz maina spiedienu, proti, maina svārstību skaita pakāpi, var samazināt slīpēšanas pamatnes svārstību skaitu, saglabājot ekscentrisko kustību.

Pārvietojiet elektroinstrumentu pa apstrādā‌jamā materiāla virsmu ar apļveida vai taisnām kustībām, gareniski un šķērseniski ar mērenu spiedienu. Izvairieties novietot elektroins‌trumentu slīpi, lai novērstu iespējamību, kad slīp‌loksne pārgriež apstrādājamo priekšmetu (pie‌mē‌ram, lakotu virsmu).

Pēc slīpēšanas darba pabeigšanas iz‌slē‌dziet elektroinstrumentu.