# Uvedení do provozu

## Zapnutí a vypnutí

Pro spuštění elektrického nářadí stiskněte vypínač (1).

GEX 12V-77: Pro zajištění stisknutého vypínače (1) stiskněte aretaci (8).

Pro vypnutí elektrického nářadí uvolněte vypínač (1), resp. pokud je zaaretovaný (u GEX 12V-77), krátce vypínač (1) stiskněte a poté ho uvolněte.

## LED indikace

V následující tabulce jsou vysvětlené možné LED indikace (4).

Barva | Stav | Význam/příčina | Řešení
--- | --- | --- | ---
Bílá | Trvale svítí (1 až 5) | Předvolba otáček | viz Nastavení otáček / trvalé nastavení otáček
Zelená | Trvale svítí (2 až 5) | Akumulátor je nabitý | viz Ukazatel stavu nabití akumulátoru
Žlutá | Trvale svítí (1) | Akumulátor je téměř vybitý viz Ukazatel stavu nabití akumulátoru | Akumulátor brzy vyměňte, resp. nabijte
Bliká (5) | Je dosažena kritická teplota (motoru, elektroniky, akumulátoru) | Nechte elektrické nářadí běžet bez zatížení a vychladnout
Červená | Trvale svítí (1) | Vybitý akumulátor viz Ukazatel stavu nabití akumulátoru | Akumulátor vyměňte, resp. nabijte
Bliká (5) | Elektrické nářadí je přehřáté a vypne se | Elektrické nářadí nechte vychladnout a znovu zapněte
Elektrické nářadí je zablokované a vypne se | Odstraňte zablokování a elektrické nářadí znovu zapněte
Je aktivovaná aretace vřetena a elektrické nářadí se vypne | Deaktivujte aretaci vřetena a elektrické nářadí znovu zapněte