# Ibrugtagning

## Tænd/sluk

Ved ibrugtagning af el-værktøjet skal du trykke på tænd/sluk-knappen (1).

GEX 12V-77: For at låse den indtrykkede tænd/sluk-knap (1) trykker du på låsen (8).

For at slukke el-værktøjet skal du slippe tænd/sluk-knappen (1) eller, hvis den er låst (ved GEX 12V-77), trykke hurtigt på tænd/sluk-knappen (1) og derefter slippe den.

## LED-visninger

I følgende tabel ses de mulige LED-visninger (4).

Farve | Tilstand | Betydning/årsag | Løsning
--- | --- | --- | ---
Hvid | Konstantlys (1 x ... 5 x) | Forvalg af omdrejningstal | se Indstilling af omdrejningstal/permanent indstilling af omdrejningstal
Grøn | Konstantlys (2 x ... 5 x) | Akku opladet | se Akku-ladetilstandsindikator
Gul | Konstantlys (1 x) | Akku næsten afladet se Akku-ladetilstandsindikator | Skift/oplad akku snart
Blinklys (5 x) | Kritisk temperatur er nået (motor, elektronik, akku) | Lad el-værktøj køre i tomgang og køle af
Rød | Konstantlys (1 x) | Akku afladet se Akku-ladetilstandsindikator | Skift/oplad akku
Blinklys (5 x) | El-værktøj er overophedet og slår fra | Lad el-værktøjet afkøle, og tænd det igen
El-værktøj er blokeret og slår fra | Afhjælp blokeringen, og tænd el-værktøjet igen
Spindellåsen er aktiveret, og el-værktøjet slår fra | Deaktiver spindellåsen, og tænd el-værktøjet igen