# Tekniske data

Rystepudser |  | GSS 12V-32 |  |
--- | --- | --- | --- | ---
Excentersliber |  |  | GEX 12V-32 | GEX 12V-77
Varenummer |  | ‎3 601 JL1 0..‎ | ‎3 601 JL2 0..‎ | ‎3 601 JL2 1..‎
Nominel spænding | V | 12 | 12 | 12
Forvalg af omdrejningstal |  | ● | ● | ●
Timer |  | ● | ● | ●
Omdrejningstal, ubelastet n0A) | o/min | 3000-8000 | 3000-8000 | 3000-8000
Svingningstal, ubelastetA) | sving/min | 6000-16000 | 6000-16000 | 6000-16000
Svingningskredsdiameter | mm | 3 | 5 | 2,5
Slibeskivediameter | mm | 32 | 32 | 77
VægtB) | kg | 0,43 | 0,43 | 0,52
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -15 ... +50 | -15 ... +50 | -15 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V...
Anbefalede ladere |  | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎ | ‎‎GAL12V…‎ ‎GAL 12V…‎ ‎GAX 18…‎‎

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku GBA 12V 3.0Ah

B)

  Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)

C)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.