# GEX 12V-77: substituir disco de lixar (ver figuras E–F)

- Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma. Existe perigo de ferimentos no caso de acionamento acidental do interruptor de ligar/desligar.

Nota: Substitua discos de lixa danificados (2) imediatamente.

Retire a folha de lixa.

Desmontagem: segure a parte plana (11) na ferramenta elétrica com a chave de bocas (10) e rode o prato de lixar (2) para a esquerda para o remover (ver figura E).

Limpe todas as peças a montar.

Montagem: segure a parte plana (11) na ferramenta elétrica com a chave de bocas (10). Aperte o novo prato de lixar (2) para a direita (ver figura F).

Nota: Ao colocar o disco de lixa, verificar se os dentes do arrastador encaixam nos recessos do disco de lixa.