# GSS 12V-32, GEX 12V-32: Смяна на шлифоващия диск (вж. фиг. C– D)

- Изваждайте от електроинструмента акумулаторната батерия преди всякакви дейности по електроинструмента (напр. поддръжка, смяна на инструмент и др.). Съществува опасност от нараняване при задействане на пусковия прекъсвач по невнимание.

Указание: Сменяйте веднага повредения шлифоващ диск (2).

Издърпайте шкурката.

Демонтаж: Завъртете шлифоващия диск (2) обратно на часовника, за да го свалите (вж. фиг. C).

Почистете всички части за монтиране.

Монтаж: Затегнете новия шлифоващ диск (2) по посока на часовника (вж. фиг. D).

Указание: При поставяне на шлифоващия диск внимавайте зъбите на водача да попаднат в каналите на диска.