# Akun lataustilan näyttö

LED-näytön 5 LED-merkkivaloa näyttävät akun lataustilan. LED-näyttö syttyy käynnistyksen yhteydessä 5 sekunnin ajaksi.

LED-valo | Kapasiteetti
--- | ---
5 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 80–100 %
4 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 60–80 %
3 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 40–60 %
2 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 20–40 %
1 keltainen LED-valo palaa jatkuvasti | 1–20 %
1 punainen LED-valo palaa jatkuvasti | 0–1 %

## Lämpötilasta riippuva ylikuormitussuoja

Sähkötyökalu ei voi ylikuormittua määräystenmukaisessa käytössä. Kierrosluku alenee tai sähkötyökalu sammuu, jos työkalua kuormitetaan liikaa tai akun lämpötila ei ole sallituissa rajoissa. Jos kierrosluku on alentunut, sähkötyökalu kiihtyy maksiminopeuteen vasta sen jälkeen kun akun lämpötila on taas sallituissa rajoissa tai kun kuormitusta on vähennetty. Jos työkalun toiminta on katkennut automaattisesti, kytke sähkötyökalu pois päältä, anna akun jäähtyä ja käynnistä tämän jälkeen sähkötyökalu uudelleen.