# Налаштування таймера

За допомогою двох кнопок (3) ви можете встановити стандартний час зачищення, після якого електроінструмент автоматично вимкнеться. Щоб увійти до меню налаштувань, натисніть і утримуйте кнопку ⊕ щонайменше 5 секунд. Продовжуйте утримувати кнопку ⊕ та одночасно натискайте кнопку ⊖ протягом щонайменше 5 секунд. Попередньо збережене налаштування позначається миготливими світлодіодами пурпурового кольору. Тепер ви можете встановити час зачищення за замовчуванням, як показано в таблиці нижче. Щоб зберегти налаштування, одночасно натискайте кнопки ⊕ та ⊖ протягом щонайменше 5 секунд, доки світлодіоди не перестануть блимати.

Світлодіоди | Секунди
--- | ---
Блимання 1-го пурпурного | 2
Блимання 2-х пурпурних | 3
Блимання 3-х пурпурних | 4
Блимання 4-х пурпурних | 5
Блимання 5-ти пурпурних | 6

Щоб деактивувати вибраний стандартний час зачищення, виберіть середній світлодіод у меню налаштувань і збережіть налаштування, як описано.